2025. 10.

『부산광역시 국민안전체험관 건립사업』

건축설계공모 심사위원회 운영기준(안)

(일반 설계공모)

	건축정책과

목   차

1. 사업의 목적	1

2. 공모 개요	1

3. 작품 제출도서	3

4. 설계지침	5

5. 공모안 심사	14

6. 질의답변	19

7. 서식	29

1) 사전접촉 여부 확인서

2) 제척(회피) 사유 해당 여부 확인서

3) 심사위원회 의결서[심사제외․실격 작품]

4) 심사위원회 의결서

5) 심사위원 투표(1차)

6) 심사위원 투표결과표(1차)

7) 2차 심사대상 선정(1차)

8) 작품 프레젠테이션 순서 추첨결과서(2차)

9) 심사위원 투표(2차)

10) 심사위원 투표결과표(2차)

11) 중간 심사 결과표

12) 최종 심사결과표

1. 사업의 목적

1.1. 설계공모 명칭:『부산광역시 국민안전체험관 건립』일반 설계공모

1.2. 설계공모의 목적

종합적이고 차별 없는 안전체험교육 기회를 전연령을 대상으로 제공하고 실효성 있는 안전체험교육 인프라 확충을 위한 국민안전체험시설을 조성하고자 한다.

2. 공모개요

2.1. 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	부산광역시 국민안전체험관 건립사업
위 치	해운대구 재송동 884-7번지 일원
지역‧지구 등	제2종일반주거지역,가축사육제한구역, 철도보호지구
대지면적	5,264㎡
연 면 적	6,000㎡	±5% 범위 내 조정 가능
층 수	지상 4층 / 지하 1층	연면적 및 관계법령 등에 맞추어 제안 가능
용 도	문화 및 집회시설(안전체험관), 교육연구시설(재송어린이도서관 등), 운동시설(수영장)	<용도별 면적제한> 문화 및 집회시설(2,000㎡ 미만) 운동시설(2,000㎡ 미만), 교육연구시설(면적제한 없음)
구 조	철근콘크리트구조
총 사업비	35,000,000천원
예정공사비	23,564,497천원	관급자재대 및 부가가치세 포함
설 계 비	1,102,000천원	부가가치세, 손해보험료 등 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 총 공사비 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

※ 설계비는 과업에 필요한 각종 심의, 인·허가, 경제성 검토 등을 포함하며, 예비인증 대상일 경우 행정절차를 모두 이행해야 하여야 함.

[예비인증: 녹색건축, 제로에너지건축물 및 장애물 없는 생활환경(B/F)]

※ 공사비는 건축, 토목, 구조, 기계, 소방, 정보통신, 조경, 기존건물 철거 등에 대한 전체 공사비(전기 분야 제외)이므로 공종간 배분하여 공사비 내에서 실현가능한 설계가 이루어지도록 해야 함.

2.2. 공모방식 : 일반 설계공모

2.3. 주요 시설개요 및 면적(안)

구분	시설명	층별(면적)	주 요 시 설
체험 시설	부산시 시민안전 체험관	지상1층 (1,280㎡)	수영장	800㎡	· 지역특성화 안전체험 · 생존수영장(250㎡이하) · 수상안전교육장 공간 배치 · 1층 배치 권장
			- 해양레저안전교육장	-
			- 탈의실(남/여)	70㎡
			- 샤워실(남/여)	70㎡
			- 의무실/강사실	15㎡
			로비	480㎡	· 어린이도서관과 공동 사용
			- 안내데스크	-
			- 오리엔테이션 공간	-	· 체험 전 사전교육
			- 기타공용	-	· 화장실, 계단실 및 복도
			계	1,280㎡
		지상3층 (1,620㎡)	아동안전체험관	260㎡	· 교통, 생활, 화재안전 놀이안전 교육
			교통안전체험관	400㎡	· 대형교통(선박, 버스, 지하철), 자동차, 보행안전 교육
			시청각실	260㎡	· 50~100명 수용
			사무실	300㎡	· 운영인력(40~45명) · 휴게실, 회의실, 관장실, 사무공간 등
			수유실	15㎡
			보건실	15㎡
			홀	370㎡
			- 기타공용	-	· 화장실, 계단실 및 복도, 숙직실, 통신실, 용역실, 창고
			계	1,620㎡
		지상4층 (1,580㎡)	방사능안전체험관	140㎡	· 지역특성화 안전체험 · 방사능안전, 방사능물질 처리 안전 체험교육 등
			자연재난안전체험관	280㎡	· 기후성, 지질성 재난 안전체험 등
			생활안전체험관	320㎡	· 화재안전, 시설안전, 주거안전 체험 등
			보건안전체험관	120㎡	· 중독안전, 응급처치 등 교육
			범죄안전체험관	120㎡	· 폭력안전,성폭력안전 등 교육
			사회기반안전체험관	200㎡	· 에너지 공급마비, 정보통신사고 체험 교육
			홀	400㎡
			- 기타공용	-	· 화장실, 계단실 및 복도
			계	1,580㎡
소 계		4,480㎡
어린이 도서관	재송어린이 도서관 (들락날락)	지상1층,2층 (820㎡)	어린이자료실	610㎡	· 책 열람, 도서 대출 및 반납공간 · 두 공간을 구분 짓지 않고 열린 공간으로 조성 · 유아 자료실은 온돌 필요
			유아자료실
			사무실	50㎡	· 수서 정리실과 겸하는 공간 · 직원 3~4명 상주
			들락날락체험관	30㎡	· 실감형 콘텐츠, XR체험등 · 체험관벽은 가벽으로 설치
			강의실	60㎡	· 어린이 프로그램 운영 및 강연, 독서행사 등 운영
			보존서고	50㎡	· 도서보관
			기타		· 북카페
소 계		820㎡	· 어린이 도서관 1층배치 권장
지하		지하1층 (700㎡)	· 창고, 기계실, 전기실 등 포함한 면적, 계단실 및 복도
소계		700㎡
합 계		6,000㎡ (±5%)

※ 층수 및 동수, 각층 면적, 층별 배치계획 변경 가능

※ 건축면적 및 연면적은 공사 예산범위 ± 5% 내 발주기관과 합의하여 조정 가능

(문화 및 집회시설 용도를 감안하여 충분한 공용공간 확보 권장)

※ 층수는 시설개요를 참고하되 연면적 허용범위 내에서 대지여건 및 구조, 경제, 기능, 확장성 등을 고려한 합리적 제안에 따라 변경 가능

※ 층별, 실별 배치 및 용도별 면적은 설계자의 기능 특성을 고려한 합리적인 설계안 제시 가능하며, 실시설계 시 협의 변경 가능

※ 공사규모, 각 실의 규모 및 배치, 주요마감재 등은 우리 시(이하 “발주기관”이라 한다.)와 계약상대자의 협의에 따라 변경될 수 있음

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등) 및 설계 용역기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 총 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 폐기물처리 등 건립에 필요한 모든 분야의 기본 및 실시설계가 포함된 금액임(전기분야 제외)

※ 주차장은 60대(장애인주차,확장형주차,친환경자동차 포함)이상으로 계획할 것

※ 대상지는 제2종 일반주거지역으로(문화 및 집회시설 2,000㎡미만, 운동시설 2,000㎡미만, 교육연구시설 면적 제한없음) 용도별 면적 제한이 있으므로 체험시설 일부를 교육연구시설 및 운동시설로 주용도를 구분하여 면적을 분배하되 주차계획은 문화 및 집회시설 기준으로 계획 할 것(어린이도서관은 교육연구시설로 계획)

※ 철도보호지구 관련하여 충분히 검토하여 계획에 반영할 것

※ 인접지에 도시철도(재송역)가 있어 철도 운행으로 인한 진동 및 소음이 예상되므로  진동·소음을 방지하여 피해발생을 줄일 수 있도록 충분히 검토하여 반영 할 것

※ 어린이도서관 운영은 체험관과 별도로 운영되므로 서로 연계하되 운영상 구분이  되도록 계획하며 1층에 계획 할 것을 권장함

3. 작품 제출도서

3.1. 제출도서 목록

구 분	규 격	파일형식	파일명	비 고
설계설명서	A3 300MB 이하	pdf	설계설명서.pdf	20쪽 이내 (별첨1 참조)
구적도	-	dwg	구적도.dwg	cad파일
사전접촉 여부 확인서	A4 Size	pdf	-	[서식 2-2]
홈페이지 게재 이미지	300dpi 이상 각 5MB 이하	jpg	대표이미지.jpg 조감도.jpg 투시도.jpg 개념도.jpg 배치도.jpg 각층평면도.jpg 입면도.jpg 종횡단면도.jpg	설계설명서 내 이미지 (대표이미지는 다른 이미지와 중복 가능)

※ (2차) 심사는 제출된 설계설명서로 발표심사 예정

※ 홈페이지 게재 이미지는 입상할 경우 홈페이지에 전시되는 도서로서 설계설명서 내의 이미지로 한정하여 업로드하여야 하며, 같은 종류의 이미지인 경우 숫자로 구분하여 업로드 (ex. 조감도1.jpg/조감도2.jpg/…, …, 종단면도.jpg/횡단면도.jpg/…)

※ 랜더링 제한기준 준수여부 확인 필요시 발주처는 렌더링 원본 파일 확인을 요구할 수 있으며, 참여자는 원본 파일을 제출하거나 이미지 구현 방식을 증명하여야 한다.

3.2. 제출도서 작성

가. 제출도서의 익명성

1) 제출도서 및 작성요령에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 제출도서의 익명성은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 온 ·오프라인 전체에서 적용된다.

나. 설계설명서

1) A3에 가로로 작성하며, 색상은 제한하지 않는다. (배경무늬 사용 불가)

2) 전체 매수는 20쪽 이내(표지, 목차, 간지는 매수에서 제외한다. 표지는 제공된 서식 그대로 사용해야 하고(표지의 글자체, 글자크기·색상·내용 등 고정), 표지 목차에는 무늬나 로고, 이미지, 머리말 등 기타 표현을 일체 사용할 수 없으며 이를 위반 시에는 익명성 위반으로 간주될 수 있으므로 각별히 주의한다.

3) 도면의 종류

조감도 또는 투시도 5컷 이내(실내 투시도 포함), 배치도(건축면적 검토내용 포함), 층별 평면도, 입면도(2면 이상), 종․횡단면도(각1면 이상), 신재생에너지/제로 에너지건축물 인증/BF 인증/녹색건축인증 계획도, 단면계획도, 동선계획도(차량 및 보행동선 포함, 옥외시설과의 관계를 파악할 수 있도록 표현), 계획 개념도[배치, 매스, 입면, 공간계획의 주요 개념 설명 등]

4) 축척은 설명서 크기에 맞추어 보기 쉽게 작성한다.

5) 설계설명서는 ‘별첨 1 설계설명서 서식’에 따른다

6) 설계설명서(표지 제외)의 글자체, 글자 크기는 가독성과 주어진 분량 및 2차 심사 시 발표 자료로 활용됨을 고려하여 자유롭게 표현할 수 있다.

7) 조감도 또는 투시도는 각 도면당 설계설명서 한 페이지 전면을 사용하고, 표현기법은 「렌더링 제한기준」의 범위 내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현할 수 있다.

8) 설계설명서 도면에는 해당 도면을 설명할 수 있는 부가적인 표현이 가능하나, 「렌더링 제한기준」에 위배되는 이미지는 어떠한 방식으로도 사용할 수 없다.

※ 렌더링 제한기준

1. 일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든 “조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법”은 사용할 수 없다.

2. 투시도 및 조감도의 시야각은 60°이상의 광각으로 작성하여서는 아니된다. 이때, 투시도 작성시 평면도(또는 key plan)상에 시점과 시야 및 그 각도를 표현하여야 한다.

3. 투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 기준 1 범위 내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

4. 부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족한 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

5. 기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

다. 주의사항

1) 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임을 지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물이 손상되어 발주기관의 요청이 있을 시에는 공모 참가자는 제출물을 다시 제출할 의무를 갖는다.

2) 참가자가 직접 생산하지 않은 참조 이미지나 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

3) 제출기한 내에 정상적인 파일이 제출되지 않는 경우 ‘제출시간 미준수’로 판단해 공모안이 제출되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

4) 발주기관은 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 이 경우 서식과 제출 방법은 홈페이지 등을 통해 공지한다.

5) 제출 도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우는 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

6) 설계설명서의 규격‧쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

7) 제출된 공모안은 심사 결과 발표 후 발주기관이 임의로 처리할 수 있다.

4. 설계지침

4.1 기술검토

가. 운영위원회는 설계공모 규정 및 지침, 관계 법령에 기초하여 제출된 공모안의 위반사항에 대해 판정하고, 이를 보고서로 정리하여 이를 심사위원회에 제출하고 1차 심사위원회 개최 전에 보고한다.

나. 기술검토 사항

구 분	항 목	위반 여부		비 고
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요사항 중대한 위반 여부			‧ 제출된 모든 공모안을 대상으로 검토 ‧ 실격기준 검토 포함 ‧ 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ‧ 심사위원회에서 기술검토 결과 반영 여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정공사비 과도한 초과
	제출도서 누락 및 규격 현저한 위반
	설계도서 기준 미준수
	규모 허용범위 초과 및 스페이스 프로그램 미준수
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

※ 제출된 공모안에 중대한 위반사항 등이 발견된 경우 설계공모 참가자에게 전자우편이나 유선 등 확인하는 절차를 거친다.

4.2 기본방향

가. 건축물은 안전을 최우선으로 하며, 안전체험교육이 효과적으로 이루어 질 수 있도록 하며 직접 체험하는 교육시설 운영으로 시민과 아이들의 전인적 성장에 기여할수 있도록 설계되어야 한다.

나. 모든 설계는 제시한 요구조건에 부합되어야 한다.

다. 체험관으로서 실용적이어야 하며, 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.

1) 다양한 연령층을 대상으로 복합문화공간 조성을 통한 대표되는 거점형 재난교육 및 체험시설을 제시한다.

라. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

마. 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지를 고려하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

바. 개관이후 운영비가 최소화될 수 있는 자연친화적인 친환경설계를 한다.

사. 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

아. 본 지침은 일반 원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 서면질의로 확인하여야 한다.

자. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우‧오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

차. 주차장은 진‧출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

카. 실내공간은 여건 변화에 탄력적으로 대응이 용이한 오픈 공간을 검토하여 반영하여야 한다.

타. 이용자의 다양한 요구를 반영하고 특성을 고려하여 건축계획을 수립하여야 한다.

1) 유아, 청소년, 성인, 취약계층 등 다양한 이용계층과 개인, 단체(유치원, 학교 등), 가족 등의 이용 행태를 고려한 공간 계획을 하여야 한다.

2) 복합문화공간의 특성을 반영하여 실내·외 다양한 체험프로그램이 가능한 연계성 있고 개방감 있는 건축계획을 하여야 한다.

4.3 기본지침

가. 배치 및 동선계획

1) 본 건축물은 시민안전체험관의 건립 취지에 부합하고 지역 문화복합공간으로 지역사회와 조화를 이룰 수 있도록 지역의 문화, 환경(인접도로, 인접건물, 인접시설 등)등을 충분히 고려하여 대지의 효용성을 높이도록 하며, 각 시설별 유기적인 연계가 가능하도록 건물배치, 매스, 외부공간 및 동선체계(주차장 포함)를 합리적으로 고려하여 계획한다.

2) 건물배치는 지형 및 향과 조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록 하며 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

3) 대지에 접한 도로와의 적정 이격거리를 확보하여 건축물 배치 및 진출입구, 외부 공간 및 동선계획 시 대지 형태와 접도 조건을 고려한다.

4) 이용자의 다양한 요구를 반영하고 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하며 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호연관성을 가질 수 있도록 수직동선을 원활을 기하여야 한다.

5) 실내·외 공간 계획시 사회적약자(장애인·노인·임산부 등)의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 편의시설을 설치하여 일반이용자의 이용에 있어서도 전혀 불편이 없도록 계획하여야 한다.

6) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성이 우선되어야 하며, 보행동선과 차량 동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시, 보행자 및 장애인 우선구조로 하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

7) 기존 동선체계를 단절시키지 않도록 하고 시설간 기능의 원활화 및 효율적인 동선 체계를 갖도록 계획을 수립하며, 관계자 및 방문자 등의 이동이 편리하고 건축물의 유지관리가 용이한 동선을 구축한다.

8) 외부동선 계획의 기준이 될 수 있는 진출입구 유형과 특성(차량출입구, 주출입구, 부출입구 등)을 시설의 기능을 고려하여 계획한다.

9) 방범 상 시야가 확보되고 사각지대가 생기지 않도록 건물, 외부공간, 매개공간 등의 각 시설 배치계획 수립한다.

10) 재난 및 응급피난동선이 단순하고 명쾌한 내·외부 동선을 계획하고, 모든 사용자가 응급사항에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비를 설치하여 재난 발생 시 안전한 피난이 가능하도록 설계한다.

11) 다수 필지인 대상지는 추후 건축물이 걸치지 않은 경우 합필 해야함으로 이를 고려하여 계획한다.

나. 평면계획

1) 기능별 층별 조닝(Zoning)을 통해 체험, 교육, 운영, 휴식, 서비스 제공 등 공간이 상호 유기적으로 연계될 수 있도록 계획한다.

2) 각 시설의 프로그램 운영, 이용자를 고려 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보한다.

가) 재송어린이도서관

- 어린이자료실, 유아자료실은 영역이 구분되도록하되 통합사용이 가능하도록 열린 공간으로 계획

- 유아어린이자료실은 모든 공간 바닥난방이 가능하도록 계획

- 가급적 지상1층에 위치하고, 남향에 설치하여 자연채광이 잘되도록하며 책에 대한 흥미를 느껴 편안하고 아늑한 도서관으로 인식될 수 있도록 공간구성을 계획

- 안전교육테마존 운영 : 독서프로그램과 안전체험관을 연계

- 디지털 콘텐츠 경험 / 문화예술 디지털교육 및 가족 친화공간 조성

나) 수영장

- 수영장시설(필요면적 800㎡)은 지역특성을 고려하여 해양레저사고를 대비한 특성화 안전체험 공간으로 계획하고 20명의 체험인원이 사용가능하며 탈의실 및 샤워실(140㎡이상)과 생존수영교육장, 수상안전교육이 이루어질 수 있는 공간 계획

다) 아동안전체험관

- 유아가 혼자 있을 때 경험할 수 있는 안전사고의 상황을 연출(교통, 생활, 화재안전 놀이 교육)하여 눈높이에 맞는 안전교육

라) 교통안전체험관

- 기본적인 교통안전부터 대형교통(선박, 지하철, 버스안전)체험교육이 이루어지며 체험 동선이 자연스럽게 이루어지도록 하고 공간이 답답하지 않도록 개방적으로 계획

- 선박 침몰 체험을 통해 다양한 방법의 탈출 방법과 구조요청 및 구조체험, 갑판 위에서 바다로 탈출하는 체험을 통해 생존수영의 교육적 효과를 제고

- 지하철 안전체험 공간은 지하철 이용 안전 수칙과 에티켓 교육, 지하철 역사와 내부에서 발생할 수 있는 화재에 대비한 구호용품 사용 방법, 탈출방법등 체험·교육하는 공간이며, 계획 시 포그머신 사용을 대비한 환기 관련 설비 계획이 필요

- 버스 안전체험공간은 버스를 안전하게 이용할 수 있도록 다양한 상황에서의 버스 이용 안전 수칙을 교육하고 버스 모형을 통해 버스 사고 및 비상탈출을 체험하고 교육하는 공간

마) 방사능안전체험관

- 지역 특성화 체험 공간으로 방사능 안전 및 방사능물질 처리 안전에 대한 기본 지식 습득과 사고 발생 시 대응 방법을 교육

바) 자연재난안전체험관

- 홍수, 호우, 낙뢰, 폭염, 황사, 미세먼지, 태풍, 지진 등에 대한 대처요령을 학습하여 상황 발생 시 대처가 가능하도록 체험

사) 생활안전체험관

- 주거와 다중이용시설에서 일어날 수 있는 화재 및 시설 안전과 생활공간에서 일어날 수 있는 다양한 사고의 원인과 안전수칙을 교육하고 사고발생 시 대처 방법을 체험

아) 보건안전체험관

- 질병이나 사고로 갑작스럽게 위험에 빠진 사람을 현장에서 빠르게 조치할 수 있는 응급처치법, 심폐소생술, 자동심장충격기, 구급상자 사용법을 교육하고 중독(게임 및 인터넷, 스마트폰, 흡연, 약물, 마약류, 도박)과 관련된 안전교육을 실시

자) 범죄안전체험관

- 폭력(아동학대, 학교폭력 등) 및 성폭력(아동 성추행인지 및 피해방지 등)과 관련된 예방과 대처범을 교육

차) 사회기반안전체험관

- 특정지역의 재난상황 시 통화 폭주로 일시적 통신장애 및 에너지 공급마비(정전, 수도 및 온수 중단 등)에 대한 대응 교육

카) 시청각실

- 안전에 대한 이해를 돕기 위한 시청각 교육이 이루어지는 공간으로 50~100명 이상 수용하며 스크린, 음향, 조명, 가변형 좌석을 고려하여 계획

- 시청각실 내부는 흡음이 가능하도록 계획하고 바닥 진동, 소음 등이 아래층에 전달되지 않도록 바닥충격음 차단구조로 계획

타) 사무실

- 운영인력은 40~45명이 탄력적으로 근무할 수 있는 가변형 공간으로 사무실, 회의실, 탕비실, 관장실, 휴게실 등 공간 계획

3) 층별 조닝은 지침서에서 요구하는 실별 배치계획에 제한을 두지 않고, 설계자가 기능, 특성을 고려하여 합리적인 설계안을 제시할 수 있다.

4) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하고, 배치(장ㆍ단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)하고 가급적 무창실이 발생하지 않도록 한다.

5) 공간 이용의 효율성을 제고하고 이용자 환경변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성을 고려한다.

6) 복도 등 공용공간은 시각적 폐쇄감을 주는 공간 및 동선 위주 공간을 지양하고, 각 부분공간으로 이어지는 연결공간을 휴식과 소통을 위한 휴게공간, 로비 등 쓰임새 있는 공간으로 활용하는 방안을 고려한다.

- 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 계획

- 단체방문객 대기공간과 우천시 비를 피할 수 있는 공간을 계획

7) 엘리베이터(E/V)는 시설의 목적에 맞게 적정 운송 규모로 계획한다.

8) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애인용 화장실 등)을 계획한다.

다. 입면계획

1) 건물의 외관은 주변환경과 조화되고 시설 용도에 대한 인지가 가능하며 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.

2) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려하며 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

3) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화 되도록 설계한다.

4) 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

5) 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획한다.

6) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획을 하고 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

7) 색채계획은 주변의 환경과 조화롭게 계획한다.

라. 단면계획

1) 동별 배치, 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적인 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 우수의 침투를 방지하고, 바닥의 단차나 엘리베이터, 에스컬레이터 등 수직 동선 등의 경우에는 「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 등의 법령 기준에 적합하게 하여야 하며, 인접도로면과 인접부지 지표면을 고려하여야 한다.

4) 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실 등 소음발생이 많은 시설물은 물론 맞닿은 공간의 벽은 소음차단 설계가 되도록 한다.

5) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

6) 창대 및 난간 등의 높이를 적정하게 고려한다.

7) 지하 주차장 경사램프 출입구에는 우수범람을 대비한 분리가 가능한 차폐막 설치를 반영한다.

마. 주차계획

1) 주차장 출입구 계획 및 주차동선 계획 시 이용객의 안전(ex: 안전통로, 볼라드설치)을 최우선으로 고려하여야 하며, 교통 및 주차 흐름에 혼잡을 주지 않도록 설계에 반영한다.

2) 주차장은 주 진입도로와의 연결성을 우선적으로 고려하되, 가급적 이용객들의 보행출입 동선과는 분리하여 차량으로부터의 위험요소를 배제한다.

3) 주차장은 60대 이상으로 계획한다.(장애인 주차, 확장형 주차, 친환경자동차 주차 포함)

4) 공사 중 교통 처리 계획도를 평면도에 작성한다.

5) 주변 도로망 체계를 검토하여 본 건축물의 진출입 동선체계를 계획하고 합리적인 차량진출입구 설치가 되도록 한다.

6) 보행 진출입동선과 차량 진출입동선을 분리하여야 하며, 합리적인 보행공간을 확보하여 보행자의 안전을 도모하도록 계획하여야 한다.

7) 장애인 주차면은 건물출입구와 가장 가까운 곳으로 배치하도록 계획하여야 한다.

8) 주차장계획 시 막다른 곳은 회차공간을 확보하여 원활한 주차가 가능하도록 계획하여야 한다.

9) 외부공간의 친환경적인 측면을 고려하여 일부 프로그램주차 도입을 권장한다.

10) 주차 진․출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설을 설치한다.

11) 전기실, 기계실, 발전기실, 공조실 등 장비반입이 예상되는 실은 주차장에서 화물 진입이 가능하도록 계획

바. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고 그 내용을 도면 및 설명서 등에 구체적으로 제시하고 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

- 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

- 자연광, 우수 등의 자연 요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지소비 최소화 계획을 수립 고려 할 것.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 도로와 주차장의 포장은 이산화탄소 발생을 저감 할 수 있는 친환경 자재인 중온 아스팔트 포장재를 설계 반영

3) 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

4) 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

5) 실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 진행되는 경우가 많으므로 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 감안 신·재생에너지계획을 현실성 있게 계획하여 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 녹색건축인증, 에너지절약설계기준은 관련규정에 적합하게 설계 반영ㆍ취득할 수 있게 한다.

6) 신․재생에너지 중 태양광설비 도입과 신재생에너지 기술로 인정되는 다양한 기술 등이 도입될 수 있도록 계획한다.(공급의무비율 36%)

사. 경관 계획

1) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 주변 지역의 토지이용과 경관을 고려하여 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

아. 외부공간 계획(조경계획)

1) 건축물과 실내·외 프로그램 운영을 고려하여 다양한 외부체험 활동이 가능한 공간을 조성하고, 안전체험을 위한 집합·대기·이동 등이 용이하도록 외부공간 계획을 수립한다.

2) 체험실, 북카페 등 각 실과 연계된 야외 휴식공간을 계획하고, 행사 및 집합·대기·외부활동, 비상시 대피공간으로 활용할 수 있는 적정한 광장계획을 권장한다.

3) 기존 주변환경이 가로공원 형태로 이용되고 있던 점을 감안하여 외부공간계획시 가로공원의 성격을 반영할 수 있도록 계획을 수립한다.

4) 건물배치와 연계한 테라스, 데크, 회랑 등 야외공간을 조성하여 사계절 다양한 활동을 수용할 수 있도록 계획하고 충분한 녹음과 주민들이 사용할 수 있는 휴식 공간을 선하지숲, 소공원 등과 연계하여 조성한다.

5) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려한 수종을 선정하여야 하며, 배치는 수목의 형태 및 색채, 질감 등의 미적 특성에 따라 나타나는 조형미, 계절감을 고려하여 식재 배치가 갖는 기능 및 흐름이 완충 역할에 적합하도록 식재 계획을 한다.

6) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경 설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

7) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입 수종을 검토하고 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 한다.

8) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

9) 여름철 냉방부하 및 겨울철 난방부하를 저감할 수 있는 차양 기능을 할 수 있는 조경배식을 계획하도록 한다.

10) 조경용 또는 보행용 전용 포장재료를 투수성 및 열적 압박을 저감할 수 있는 포장 계획을 수립한다.

11) 우수저류 및 열적 완화 기능을 할 수 있는 우수용수 활용시설 계획한다.

12) 여름철 온도 저감을 할 수 있는 녹피율 계산에 의한 조경설계 등으로 계획한다.

자. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내 자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품자재 중에서 선정한다.

3) 주요 자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

5) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부 공간을 조성한다.

차. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진, 태풍 등 자연재해에 대비하여 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 구조물 기초설계 기준(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(용도별) 배치계획을 고려하여 계획

다) 내진설계 기준에 적합하게 설계

라) 안전성과 기능성을 고려한 경제적인 구조

마) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 근무자와 이용자의 편안함과 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

바) 대지의 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 함.

카. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요 시 외부인의 출입 통제가 용이하도록 구조 계획한다.

2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 시설보안 및 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치하며, 사무공간을 이용객 공간과 분리하는 방범 및 보안을 계획한다.

3) 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제 시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

4) 사무실은 자체 보안 시스템을 반드시 설치하도록 한다.

5. 공모안 심사

5.1 심사위원장

가. 심사위원장은 최초 심사일에 심사위원들 간의 협의 등을 통해 호선한다.

나. 심사위원장은 설계공모 심사를 주관하며, 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부적인 기준을 정하거나 심사방법, 심사기준 등 심사와 관련하여 필요한 사항을 변경할 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

5.2 심사위원회 운영 방법

가. 심사위원회는 심사 개시 전 운영위원회의 각 공모안에 대한 기술검토 의견을 보고받고, 심사위원들의 토론 및 합의 등을 통해 심사 반영여부 등 최종 결정한다.

나. 심사위원회 의결을 통해 심사대상 제외(실격)로 결정된 공모안이 있는 경우 그 사유 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

다. 심사위원은 심사기준 및 의제사항, 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 심사한다.

라. 심사위원은 지역적 특성, 부지 조건 등을 파악하기 위하여 사전에 현장을 답사하고, 운영위원회로부터 해당 사업의 목적 및 특성, 평가기준, 설계지침서 등 심사에 필요한 사항에 대하여 충분한 설명을 듣고 이를 숙지 후 심사에 참여한다.

마. 발주기관 및 운영위원회 등은 심사위원회에 참석(참관)하여 심사 중 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

바. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 참석 심사위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

사. 심사과정은 진행 여건에 따라 녹음, 녹화, 온라인 공개(SNS 생중계) 등을 통해 일반인이 시청할 수 있도록 실시간 공개할 수 있으며, 설계공모 참가자 및 발표자, 심사위원 등 관계자는 이에 동의한 것으로 간주된다.

아. 심사위원회의 최종 결정 시까지 익명의 원칙은 설계공모 전 과정에 적용된다.

5.3 심사기준

가. 심사방법

1) 심사의 목표는 본 사업(공모)에 가장 부합되는 최적의 설계안(설계자)을 선정하는데 있으므로 심사기준은 심사위원회가 최종 결정함을 원칙으로 한다.

2) 심사방식은 아래와 같이 토론 심사 등으로 진행하는 것을 원칙으로 하며, 변경할 경우 심사위원회 의결을 거쳐 정할 수 있다. 단, 제출된 공모안이 6개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

가) 1차 : 토론 심사(공개방송 : 일반인 시청 가능)

- 심사위원회에서는 심사 대상 공모안 중 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 특별한 사유가 없는 한 2차 심사에 오를 6개 이하의 공모안을 선정한다.

- 2차 심사 대상자(발표자)에게는 개별 유선 등 통지(1차 심사당일 22:00까지)

나) 2차 : 발표 및 토론 심사(온라인 화상회의, 공개방송, 일반인 시청 가능)

- 발표자료는 제출된 설계설명서로 한정한다.

- 발표자의 프리젠테이션과 질의응답 시간은 각 10분 이내를 원칙으로 하나, 심사위원회가 적정하게 정할 수 있다.

- 심사위원은 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

- (2차 심사 대상자)발표자는 심사 당일 비대면 화상회의(ZOOM)통해 지정된 시간에 익명의 원칙에 따라 심사기호로 온라인 접속(회의 참가)하여야 한다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 발표할 수 있다. 다만 대리인은 공모 공고일 이전부터 해당 업체에 재직 중으로 공모안 작성에 직접 관여한 설계자(서식1 설계공모 참여자)에 한한다.

- 발표 순서는 심사위원장의 공개 추첨을 통해 결정되며, 화상회의(ZOOM)를 통해 각자의 발표 순서(심사기호)를 확인한다.

- 심사위원은 발표자의 프리젠테이션 및 심사위원과 발표자 간의 질의응답을 통해, 설계공모 참가자가 설계설명서로 표현하지 못한 사항이나 추가 설명이 필요한 사항을 확인할 수 있다. 이때, 심사위원은 공모안별로 각자의 평가를 피력하고, 발표자는 그에 대해 반론 또는 변론할 수 있다.

- 타 공모안과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 심사에 지장을 줄 수 있는 행위(발표자 상호 간의 신분이 노출될 수 있는 행위 등 포함)를 하는 경우, 심사위원장은 발표 등을 중지시키고 심사위원들과 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

3) 심사 시 평가는 제2장의 설계지침을 기준으로 하여 다음 항목과 사항으로 평가한다.

평가항목	세부사항
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도, 공공성 제고방안 ○ 지역의 공공건축물의 용도에 맞는 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 접근 및 차량동선 등의 적절성
공간계획	○ 이용자 중심의 공간구성 및 공간이용 효율성 ○ 동선계획 및 기능배분의 타당성 ○ 내외부공간 계획의 적절성 및 창의성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변공간 및 환경과의 연계 및 조화, 배려에 관한 사항 ○ 매스 및 입면 디자인계획의 우수성 ○ 색상, 재료 등 계획의 적절성 및 창의성
기술계획	○ 환경친화적 설계 ○ 비용절감 등 경제성 ○ 신재생에너지 계획의 적절성 및 건축 디자인과 조화성

4)	심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대해 심사평가서(우수한 점과 개선사항, 발주기관을 위한 조언사항 등을 포함)를 구체적으로 작성하여 공모부서에 제출한다.

5) 심사위원회는 심사결과 공모안의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 (2차)심사 대상, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 온라인 화상회의(ZOOM) 사전 접속 안내

- (2차 심사 대상)발표자는 발표심사 당일 AM 09:00까지 재직기간이 명시된 재직증명서(발표자가 대리인인 경우에 한한다)및 신분증(얼굴 식별이 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본, 발표자 휴대전화번호(비상연락망)를 부산광역시(건축정책과 담당자) 전자우편으로 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

- (2차 심사대상)발표자는 발표 심사 당일 오전에 온라인 화상회의(ZOOM)에 사전 접속하여 발표자 및 발표자료(설계설명서), 온라인 통신환경(인터넷 및 스피커, 마이크 등), 심사기호 등을 확인·점검해야 한다(※ 대상자 개별 통지)

- 발표자의 자격 등을 확인할 수 없는 경우나 온라인 화상회의(사전접속)에 참여하지 않는 경우에는 심사 참가 의사가 없는 것으로 판단하여 심사에서 제외한다.

7) 주의사항

- 발표심사 대상자는 발표 등 심사에 지장이 없도록 인터넷 연결이 안정적인 곳에서 심사에 참여해야 하며, 개별 통신환경(카메라, 스피커, 오디오, 인터넷 등) 및 장비, 사용법 숙지 등을 사전에 준비해야 한다.

- 발표심사 대상자는 비대면 화상회의(ZOOM) 참가 및 발표 시 익명성을 위반하지 않도록 주의해야 한다.

나. 실격 고려 항목

- 심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 아래의 어느 하나에 해당하는 공모안은 심사위원회에 의결을 거쳐 심사대상에서 제외, 실격처리될 수 있다.

1)「건축법」등 관련 법령을 중대하게 위배하여 전면적 수정이 불가피한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과 또는 미달, 심각하게 과제를 누락한 경우

3) 제출도서 규격의 현저한 위반, 과도한 왜곡, 허위사실인 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 심사위원 제척사유 (제1장 설계공모 개요 2. 설계공모 운영 2.9 기피신청서 제출 및 방법, 마. 심사위원 제척사유)등에 해당됨에도 본 지침서에 따라 제척·기피신청하지 않은 경우

6) 심사위원이 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 설계공모 참가자 및 심사위원이 불공정한 행위를 한 경우

7) 설계공모 참가자 및 심사위원, 제3자가 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

8) 심사 전에 심사위원과 접촉하여 공모안을 설명한 경우

9) 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

10) 심사위원 전원이 타 작품의 명백한 모방으로 판정한 경우

11) 참가등록 자격에 해당하지 않는 자가 공모안을 제출했을 경우

다. 처벌 조항

- 심사위원회에서 당선작(당선자)을 실격으로 결정한 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 한다. 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민‧형사상의 책임을 진다.

- 발주기관의 장은 입상작 등 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작 등을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관의 장은 보상금을 환수한다.

- 심사위원은「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

5.4 입상작의 종류와 시상내용

가. 입상작

- 입상작은 당선작 1점(설계용역 우선협상권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 입상작 시상 내용

1) 당선작 : 상장 및 설계권 부여

2) 기타 입상작 : 심사위원회가 4인 이내로 선정, 상장 및 보상비 지급

가) 4인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 3인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

다) 2인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 1인인 경우: 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회에서 결정하고, 동일한 순위의  기타 입상작이 결정된 경우에는 아래에 따른다.

- 동일한 순위가 높은 순위인 경우: 높은 순위와 낮은 순위의 각 상금을

합하여 평균한 금액 지급

- 동일한 순위가 낮은 순위인 경우: 해당 순위의 금액 지급

3) 보상비 예산 : 금100,000,000원(부가가치세 포함)

4) 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 심사 및 시상식에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

6. 질의답변

1	“00”건축사사무소	지침서 p,20, p23, 설계설명서 p2
		1.3 주요 시설개요 및 면적
【질의내용】 ○ 설계설명서 서식자료 2쪽을 보면 "3. 공간별 면적표"는 전용면적과 공용면적을 구분하여 기재하라고 되어 있음. 설계공모 지침서 23쪽 "1.3 주요 시설개요 및 면적" 중 지하층 전체, 지상1층 로비, 지상3층 홀, 지상층 홀을 공용면적으로 산정하고, 나머지 실들은 모두 전용면적으로 산정하면 되는지? (답변) 설계공모 지침서 23쪽 “1.3 주요시설개요 및 면적” 에 명기되어 있는 주요시설(실별면적)은 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능하며, 공용면적(계단실 및 복도, 로비, 홀 등)은 전체연면적 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함. ○ 사업대상지와 인접한 재송역 하부의 공영 주차장을 국민안전체험관의 주차장 진출입의 용도로 사용 가능한지 (답변) 재송역 하부의 공영주차장은 별도의 대지와 시설물이므로 국민안전체험관의 주차장 진출입의 용도로 사용 불가함. ○ 설계공모 지침서 20쪽에 실별 면적은 5% 범위 내에서 조정 가능하다고 되어 있음. 교통안전체험관과 자연재난안전체험관 외의 개별 체험관들의 지침 면적과 표준모형(안)의 면적 차이가 커서 5% 범위 내에서 표준모형(안)의 적용이 불가능한데, 지침 면적에 따라 실을 구성하면 되는지 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨.

2	“00”건축사사무소	지침서 p3
		1.3 공모개요
【질의내용】 ○ 건축물의 구조는 반드시 철근콘크리트구조여야 하는지? (전체 혹은 일부_철골구조, 철골철근구조, 경량철골구조 등의 사용 가능 여부) ※ 기본 설계지침에서 제시하신 공사기간 최소화 및 공사비 절감, 환경 친화형 건축자재(재활용 가능 여부) 등에 영향이 미칠듯 하여 질의 (답변) 다양한 구조형식의 제안 가능함. (건축물의 내구성과 공사기간, 공사비 등 종합적인 장단점을 고려하여 합리적인 구조형식을 제안하여야 함)

3	“00”건축사사무소	기타
【질의내용】 ○ 국가공간정보포털(세움터 건축사지적전산파일)상 지적도 (총면적 : 5,348.89m2)와 공부상 지적도(총면적 : 5,264m2)의 면적이 상이하므로 정확한 대지 경계선이 반영된 CAD파일 제공 가능한지? (답변) 대지경계선이 반영된 CAD파일 제공.

4	“00”건축사사무소	지침서 p47
		전시․체험분야 공간구성 표준모형(안)
【질의내용】 ○ 공모지침서 참고자료 "전시,체험분야 공간구성 표준모형(안)" 중 "2. 교통안전 체험관"의 3,4항 : '선박 안전체험장', '자동차안전체험장' 표준모형이 누락된 듯 한데 확인 요청 (전시체험장 수는 3실로 표기되어있고, 목록은 5가지로 구성 항목이 2항 다음에 바로 5항으로 표기되어 있음) (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. (누락된 표준모형은 없음) ○ 참고자료 중 "7.사회기반안전체험존" 관련 제공된 표준모형은 '미세먼지안전 체험장'인데 '화생방, 민방위, 환경생물 안전체험'에 대한 표준모형은 없는지 확인 요청 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. (사회기반안전체험존의 표준모형은 없음)

5	“00”건축사사무소	지침서 p9, p23, 설계설명서 p2
		3.1 제출도서 목록, 1.3 주요시설 및 면적
【질의내용】 ○ 지침서 P9 설계설명서 “20쪽 이내”라고 명기되어 있으나 별첨1, P2 유의사항 “도면을 포함한 설계내용을 15쪽 이내” 내용이 상이함 확인 요청 (답변) 별첨1의 2p / 유의사항 2. / 를 “도면을 포함한 설계내용을 20쪽 이내에서 지침서의 작성 규정에 따라 표현한다.” 로 정정함. ○ 지침서 P23 “1.3주요시설 및 면적” 어린이도서관의 내부 복도 등의 공용면적과 북카페 등은 820m2 내에서 적절히 계획하면 되는지 (답변) 설계공모 지침서 23쪽 “1.3 주요시설개요 및 면적” 에 명기되어 있는 주요시설(실별면적)은 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능하며, 공용면적(계단실 및 복도, 로비, 홀 등)은 전체연면적 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함.

6	건축사사무소“00”	지침서 p27, p28, p47~p65
		1.3 공모개요, 1.2 사업규모, 참고자료
【질의내용】 ○ 지침개요와 제공된 CAD 파일상의 대지선상 면적이 서로 불일치함 정확한 대지 경계선이 반영된 CAD 파일 추가 제공 요청 (답변) 대지경계선이 반영된 CAD파일 제공. ○ 지침서 27~28p 「나. 배치 및 동선계획, 11) 다수 필지의 대상지는 추후 건축물이 걸치지 않은 경우 합필해야 함으로 이를 고려하여 계획한다.」 라는 문구의 의미가 모호하여 설명 요청 (해당 조항에서 **‘건축물이 걸치지 않은 경우 합필해야 한다’**는 표현이 구체적으로 어떠한 상황을 의미하는 것인지 정확한 설명을 요청) (답변) 추후 실시설계 단계에서 사업대지를 합필하겠다는 내용으로, 관련된 행정절차를 고려하여 계획하라는 의미임. ○ 지침서 47~65p *참고자료「전시·체험분야 공간구성 표준모형(안)」내용과 관련하여, 해당 표준모형의 CAD 제공 가능 여부 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 부지 내 일부가 현재 택시 쉼터로 사용되고 있음. 택시 쉼터는 다른 장소로 이전되는 것인지, 기능 자체가 폐지되는 것인지 (답변) 택시종사자 쉼터는 다른장소로 이전 예정임. ○ 대상지는 현재 공원으로 사용되고 있어 다수의 수목이 식재되어 있음 해당 수목들을 추후 이식·재사용이 가능한지, 또는 철거 대상인지에 대한 기준과 계획을 확인 요청 (답변) 수목은 이식할 계획이나 추후 소관 기관과 별도의 협의 예정임. ○ 지침서 47~65p *참고자료「전시·체험분야 공간구성 표준모형(안)」에는 아동안전체험관 및 선박 공간구성 표준모형이 포함되어 있지 않습니다. 해당 실들은 임의로 구성해도 되는 것인지 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨.

7	건축사사무소“00”	지침서 p9, p23, 설계설명서 p1, p2
		1-5 주요시설 개요 및 면적
【질의내용】 ○ 지침서 9p에 ‘표지는 제공된 서식 그대로 사용해야 하고‘ 라는 문구가 있는데 표지 서식은 별첨1의 1p를 그대로 사용하면 되는 것인지? (답변) 표지는 별첨1의 1p를 사용하면 됨. ○ 별첨1의 2p 유의사항 2번에 ‘도면을 포함한 설계내용을 15쪽 이내에서 지침서의 작성 규정에 따라 표현한다.’ 라는 문구가 있는데 설계지침서 9p에는 설계설명서 20쪽 이내라고 되어있음. 어떤 문구를 따라야 하는지? (답변) 별첨1의 2p / 유의사항 2. / 를 “도면을 포함한 설계내용을 20쪽 이내에서 지침서의 작성 규정에 따라 표현한다.” 로 정정함. ○ 사전기획 보고서 및 관련 자료가 있는지? 있다면 공개 가능한지? (답변) 관련 자료 제공 불가함. ○ 지하주차장 계획 가능한지? 가능하다면 지하주차장 예산은 따로 집행 가능한지? (답변) 설계자의 의도에 따라 계획이 가능함 (개별 집행이 불가하며, 공사비 증가요인이 없어야 함) ○ 가감차로 필요 여부 (답변) 설계자의 의도에 따라 가감차로 제안 가능함. ○ 택시종사자 쉼터 및 화장실, 창고는 철거예정인지? 아니라면 이설 가능한지? (답변) 택시종사자 쉼터 철거 후 다른장소로 이전 예정임. ○ 설계지침서 23p에는 ‘유아 자료실은 온돌필요’라고 명기되어있으나 28p에는 ‘유아어린이자료실은 모든 공간 바닥난방이 가능하도록 계획’이라고 되어있음. 어느 문구를 따라야하는지? (답변) 바닥난방이 필수사항은 아니며, 설계자의 의도에 따라 제안 가능함.

8	건축사사무소“00”	지침서 p9, 설계설명서 p2, 기타
		1.3 공모개요, 1.2 사업규모
【질의내용】 ○ 지침서 9p, 3.1제출도서 목록상 설계설명서 분량은 20쪽 이내로 표기되어 있으나, [별첨1]설계설명서 서식자료 2p에는 15쪽이내로 표기되어 상이함 확인요청 (답변) 별첨1의 2p / 유의사항 2. / 를 “도면을 포함한 설계내용을 20쪽 이내에서 지침서의 작성 규정에 따라 표현한다.” 로 정정함. ○ 대지경계선 지적확인 및 최종 dwg파일 재송부 요청 [별첨2]지적도(국민안전체험관)와 [별첨3-7]국민안전체험관 건립부지 측량조사용역 측량도, [별첨3-8]재송공원주변 지적도 간 지적경계라인이 상이함. 확인요청 (답변) 대지경계선이 반영된 CAD파일 제공. ○ 대상부지내 택시종사자 쉼터(기존시설) 공간의 계획상 고려대상 여부 확인. (답변) 택시종사자 쉼터는 이전 예정이므로 공간 계획상의 고려대상이 아님. ○ 사업부지내로 차량진입 허용/불가 구간이 설정되어 있는지 (답변) 현재 차량 진입 허용/불가 구간에 대한 지정사항은 없음

9-1	건축사사무소“00”	지침서 p21, p23, p50~65
		1.5 주요시설 개요 및 면적, 참고자료
【질의내용】 ○ 1.3 공모개요의 대지면적(5,264㎡)과 제공자료 [별첨3-7]측량조사용역 측량도(5,951.72㎡), [별첨3-8] 재송공원주변 지적도(8,518.14㎡)의 대지면적이 모두 다름. 캐드 자료상의 정확한 대지경계선과 대지면적 제공 요청. (답변) 대지경계선이 반영된 CAD파일 제공. ○ 층수 및 동수 변경이 가능하다면 지상 4층, 지하 1층 규모 내에서 변경이 가능한 것인지, 지상 4층보다 높게 계획해도 되는 것인지 (답변) 연면적 및 관계 법령 등에 맞추어, 설계자의 의도에 따라 자유롭게 계획 가능함. ○ 면적표상에 기재되어 있는 각 층별 프로그램 배치에 따르지 않고 자유롭게 배치할 수 있는지 (답변) 연면적 및 관계 법령 등에 맞추어, 설계자의 의도에 따라 자유롭게 계획 가능함. ○ 주차장 면적여부 및 계획지침 문의(지하주차장, 외부주차장) (답변) 연면적 및 관계 법령 등에 맞추어, 설계자의 의도에 따라 자유롭게 계획 가능함. ○ 면적표의 어린이도서관 면적은 820㎡이고 세부 면적을 더하면 800㎡로 오차 확인 요청 (답변) 설계공모 지침서 23쪽 “1.3 주요시설개요 및 면적” 에 명기되어 있는 주요시설(실별면적)은 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능하며, 공용면적(계단실 및 복도, 로비, 홀 등)은 전체연면적 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함. [20㎡ 는 공용공간으로 해석] ○ 21p의 위치도에 표시되어 있는 택시종사자 쉼터 또한 계획에서 고려하여야 하는 것인지? (답변) 택시종사자 쉼터는 이전 예정이므로 공간 계획상의 고려대상이 아님. ○ 50p의 2.지진체험장(120㎡)이 표준모형구상(안) 면적(75㎡)과 상이함. 기준으로 참고해야하는 면적은 어떤 것인지 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 51p의 2.교통안전 체험관의 전시체험장 중 선박안전체험장은 따로 표준 모형 구상안이 없는데 계획하지 않아도 되는 것인지 (답변) 선박안전체험장은 별도 구성하지 않아도 되나, 공간구성이 가능하다면 제안 가능.

9-2	건축사사무소“00”	지침서 p21, p23, p50~65
		1.5 주요시설 개요 및 면적
【질의내용】 ○ 53p의 5.보행 및 자동차 안전 체험장(178㎡)이 표준모형구상(안) 면적(75㎡)과 상이함. 기준으로 참고해야 하는 면적은 어떤 것인지 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 55p의 4.생활안전 체험존의 면적(320㎡)이 제시된 실의 총합계(360㎡)와 상이함. 또한 전시체험장 수 : 3실로 되어 있는데 표준 모형 구상(안)은 5실임 확인 요청 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 60p의 5.보건안전체험존(120㎡)이 제시된 실의 총합계(194㎡)와 상이함. 기준으로 참고해야하는 면적은 어떤 것인지? (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 62p의 6.범죄안전체험존(120㎡)이 제시된 실의 총합계(230㎡)와 상이함. 기준으로 참고해야하는 면적은 어떤 것인지? (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 65p의 7.사회기반 안전체험존에서 제시된 공간구성 주안점에 공간규모 : 30M X 25M (최소)라고 되어있음. 이 최소 규모를 따르면 기준 면적을 넘어서는데 정해놓은 최소 규모를 무시하고 계획하면 되는 것인지 (답변) 지침서에 첨부되어 있는 표준모형(안)은 단순 참고용이며, “주요시설 개요 및 면적표”에 따라 실을 구성하여 제안하면 됨. ○ 제시된 표준 모형 구상(안)은 단순 참고용인 것인지, 단순 참고용이라면 23p의 면적표에서 제시된 면적만 충족하여 계획하면 되는 것인지? 59p에 '최소면적 제안하지 않음'은 면적이 제안된 체험장은 최소면적을 준수해야 하는 것인지 그렇다면 실면적표와 면적이 상이한데 어떤걸 봐야하는건지 (답변) 표준모형(안)은 단순 참고용임, 지침서 23p / 1.3 시설개요 및 면적을 적용 ○ 세부시설면적도 연면적(±5% 범위 내 조정 가능)과 같이 ±5% 이내로 조정이 가능한 것인지? (답변) 설계공모 지침서 23쪽 “1.3 주요시설개요 및 면적” 에 명기되어 있는 주요시설(실별면적)은 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능하며, 공용면적(계단실 및 복도, 로비, 홀 등)은 전체연면적 ±5% 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함. [20㎡ 는 공용공간으로 해석]

10-1	건축사사무소“00”	지침서 p2, p3, p21, p22, p23, p,28, p65
		1.5 주요 시설개요 및 면적
【질의내용】 ○ 지침서2p 계획대지 면적 및 경계선과 관련해 제공자료 중 [기타]편입필지현황(국민안전체험관), [별첨3-7]국민안전체험관 건립부지 측량조사용역 측량도 및 [별첨3-8]재송공원주변 지적도 등 자료의 계획대지 면적이 서로 상이함. 또한 필지현황의 지번 면적과 지적도 캐드면적이 서로 상이하며, 총 합산 면적도 상이함. 이에 계획대지 면적 5,264㎡에 해당하는 계획대지 경계선이 포함된 캐드도면 제공요청 (답변) 대지경계선이 반영된 CAD파일 제공. ○ 예정공사비와 관련하여 인테리어 및 안전체험공간 내 컨텐츠 제작비용은 포함되어 있는지. 또한 공사비에 전기분야는 제외라 되어 있는바 금회 공사분에서 제외하고 작성하면 되는지 (답변) 예정공사비에는 인테리어,컨텐츠 제작비용 및 전기시설 공사비는 포함되어 있지 않음 ○ 지침서 21p 위치도 상 동해선 선로 하부 행복체육공원은 그대로 존치하는지 아니면 이설 계획이 있는지, 존치 시 금회사업과 연계 계획을 위한 캐드자료 제공 요청 (답변) 행복체육공원은 존치, 캐드자료 제공 불가. ○ 지침서 22p 사업대상지 현황사진 내 ①택시 종사자 쉼터는 철거 대상인지 대상이라면 금회 공사바에 철거 비용을 산정해야 하는지 (답변) 철거 예정으로 공사비에 포함되어야 함. ○ 지침서 23p, 65p 1.3 주요 시설개요 및 면적 사회기반안전체험관 내부 체험 프로그램 관련하여 주요 시설개요 및 면적(에너지 공급마비, 정보통신 사고 체험 교육)의 내용과 참고자료(화생방, 민방위, 환경생물 안전체험)의 체험 프로그램이 서로 상이함. 어떤 기준으로 적용하면 되는지 (답변) 지침서 23p / 1.3 시설개요 및 면적 / 의 사회기반안전체험관 (에너지 공급마비, 정보통신사고 체험교육)을 적용.

10-2	건축사사무소“00”	지침서 p2, p3, p21, p22, p23, p,28, p65
		1.5 주요 시설개요 및 면적
【질의내용】 ○ 지침서 28p 다수 필지인 대상지는 추후 건축물이 걸치지 않은 경우 합필 해야함으로 이를 고려하여 계획한다. 위 문구가 의미하는 바는 무엇인지 (답변) 추후 실시설계 단계에서 사업대지를 합필하겠다는 내용으로, 관련된 행정절차를 고려하여 계획하라는 의미임. ○ 지침서 28p 다. 평면계획 가) 재송어린이도서관「안전교육테마존 운영: 독서프로그램과 안전체험관을 연계」안전교육테마공간과 관련한 면적이 주요시설 및 면적에 없음 공용공간 면적을 활용해 계획 하면 되는 것 인지 아니면 재송어린이도서관 전용면적을 활용해 제안하면 되는 것이지 질의 (답변) 안전교육테마공간은 공용공간, 전용공간, 외부공간 등을 활용하여 자유롭게 제안 가능.

7. 서식

사전접촉 여부 확인서

(심사위원용)

본인은 『부산광역시 국민안전체험관 건립사업』설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 업체에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 관련 법·규정에 의해 처벌받음은 물론, 이에 대한 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

※ 심사위원은 『부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률』제11조 제1항 제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어, 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 이를 위반한 자는 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 처벌받음

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 업 체 명 : ∙ 일시장소 :

2025년     월     일

소  속 :

직  위 :

성  명 :                (서명·날인)

부산광역시장 귀하

제척․회피 사유 해당 여부 확인서

(심사위원용)

본인은 『부산광역시 국민안전체험관 건립사업』설계공모 심사와 관련하여, 심사위원의 제척사유를 확인하였으며, 제척사유에 해당됨을 인지하는 경우 스스로 심사의 안건에서 회피함을 확약하며, 아래와 같이 제척 회피사유 해당여부에 대하여 확인합니다.

만일 거짓이 있는 경우 관련 법·규정에 의해 처벌받음은 물론, 이에 대한 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

제척여부	해당 있을 경우(사유)	비 고
해당없음/해당있음

2025년     월     일

부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모 심사위원		(서명·날인)

부산광역시장 귀하

심사위원회 의결서

□ 공 모 명 : 부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

의   결   내   용

안건 :

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하

심사위원회 의결서[심사제외· 실격 작품]

□ 공 모 명 : 부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심 사 기 호	심사제외 사유

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하

심사위원 투표[1차 심사용]

□ 공 모 명 : 부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심사기호	투 표	심사기호	투 표

2025년     월     일

심사위원             (서명·날인)

부산광역시장 귀하

심사위원 투표결과표[1차 심사용]

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심사기호	결 과	심사기호	결 과

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하

2차 심사대상 선정(1차 심사용)

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심 사 기 호

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하

공모안 발표(프리젠테이션) 순서 추첨결과서

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

발 표 순 서	심 사 기 호
1
2
3
4
5

2025년     월     일

부산광역시장(심사위원장) 귀하

심사위원 투표[2차 심사용]

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심사기호	투 표	심사기호	투 표

2025년     월     일

심사위원             (서명·날인)

부산광역시장 귀하

심사위원 투표결과표[2차 심사용]

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심사기호	결 과

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하

심사위원 작품 중간 심사 결과[2차 심사용]

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심 사 기 호
결 선 작	기타 입상작

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하

최종 심사결과표

□ 공 모 명 :  부산광역시 국민안전체험관 건립사업 설계공모

심사결과	심사기호	설 계 자(업체명)
당선작
최우수
우 수
장 려
가 작

□ 심사위원(장) 서명

심사위원 성명	날인(서명)	심사위원 성명	날인(서명)

2025년     월     일

부산광역시장 귀하